**ПРАЙС**

**СЕРИЯ E-CANOPUS**

ТИПЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **1 тип – Уличные светодиодные светильники** | **предназначены для освещения территории на открытом воздухе, улиц, площадей, парковых зон, внутри дворовых территорий, платформ железнодорожных станций.** |
| **2 тип – Промышленные светодиодные светильники** | **предназначены для освещения рабочих мест людей, для внутреннего освещения любых промышленных, производственных, складских и административных помещений.** |
| **3 тип - Специализированные спортивные светодиодные светильники** | **предназначены для освещения - ледовых арен, дворцов водных видов спорта, теннисных кортов, спорт залов, фитнес-залов, ледовых катков, футбольных стадионов, горнолыжных трасс, лыжных и биатлонных стадионов, спортивных манежей** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Тип | Цена, руб.с НДС (руб.)  |
| 1 | **LEDALL-RS-SL-E-CANOPUS-39W**  | **1 тип (артикул 56213) Уличные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.2835.V3X.05- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/торшерное крепление | 9 241,00 |
| **2 тип (артикул 56413) Промышленные светодиодные светильники**- Защита корпуса светильника для работы в агрессивных средах- Светодиоды GSLED.3030.V6X.10- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/подвесное крепление | 12 870,00 |
| **3 тип (артикул 17855) Специализированные спортивные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.5050.V6X.20- Линза VLD-LENS поляризованная- Блок питания MEAN WELL (<1% пульсация светового потока, возможность ШИМ-управления)- Индивидуальное крепление | 14 300,00 |
| 2 | **LEDALL-RS-SL-E-CANOPUS-53W**  | **1 тип (артикул 48620) Уличные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.2835.V3X.05- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/торшерное крепление | 10 450,00 |
| **2 тип (артикул 52819) Промышленные светодиодные светильники**- Защита корпуса светильника для работы в агрессивных средах- Светодиоды GSLED.3030.V6X.10- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/подвесное крепление | 15 500,00 |
| **3 тип (артикул 63652) Специализированные спортивные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.5050.V6X.20- Линза VLD-LENS поляризованная- Блок питания MEAN WELL (<1% пульсация светового потока, возможность ШИМ-управления)- Индивидуальное крепление | 17 050,00 |
| 3 | **LEDALL-RS-SL-E-CANOPUS-82W**  | **1 тип (артикул 82810) Уличные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.2835.V3X.05- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/торшерное крепление | 13 276,00 |
| **2 тип (артикул 70469) Промышленные светодиодные светильники**- Защита корпуса светильника для работы в агрессивных средах- Светодиоды GSLED.3030.V6X.10- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/подвесное крепление | 20 630,00 |
| **3 тип (артикул 19020) Специализированные спортивные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.5050.V6X.20- Линза VLD-LENS поляризованная- Блок питания MEAN WELL (<1% пульсация светового потока, возможность ШИМ-управления)- Индивидуальное крепление | 20 886,00 |
| 4 | **LEDALL-RS-SL-E-CANOPUS-105W**  | **1 тип (артикул** **89120) Уличные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.2835.V3X.05- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/торшерное крепление | 15 375,00 |
| **2 тип (артикул 89320) Промышленные светодиодные светильники**- Защита корпуса светильника для работы в агрессивных средах- Светодиоды GSLED.3030.V6X.10- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/подвесное крепление | 24 962,00 |
| **3 тип (артикул 90458) Специализированные спортивные светодиодные светильники** | 27 458,00 |
| 5 | **LEDALL-RS-SL-E-CANOPUS-162W**  | **1 тип** **(артикул 46827) Уличные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.2835.V3X.05- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/торшерное крепление | 17 873,00 |
| **2 тип** **(артикул 59417) Промышленные светодиодные светильники**- Защита корпуса светильника для работы в агрессивных средах- Светодиоды GSLED.3030.V6X.10- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/подвесное крепление | 34 733,00 |
| **3 тип (артикул 45277) Специализированные спортивные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.5050.V6X.20- Линза VLD-LENS поляризованная- Блок питания MEAN WELL (<1% пульсация светового потока, возможность ШИМ-управления)- Индивидуальное крепление | 37 800,00 |
| 6 | **LEDALL-RS-SL-E-CANOPUS-210W** | **1 тип** **(артикул 112147) Уличные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.2835.V3X.05- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/торшерное крепление | 29 379,00 |
| **2 тип** **(артикул 112447) Промышленные светодиодные светильники**- Защита корпуса светильника для работы в агрессивных средах- Светодиоды GSLED.3030.V6X.10- Линза VLD-LENS-140\*60- Блок питания «Аргос»- Консольное/подвесное крепление | 48 474,00 |
| **3 тип (артикул 83467) Специализированные спортивные светодиодные светильники**- Светодиоды GSLED.5050.V6X.20- Линза VLD-LENS поляризованная- Блок питания MEAN WELL (<1% пульсация светового потока, возможность ШИМ-управления)- Индивидуальное крепление | 52 754,00 |

Проектное осветительное оборудование для государственных закупок по реестрам торгово-промышленной палаты и радиоэлектронной продукции, произведенных на территории Российской Федерации